Pakiet wygląda następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba bajtów | Typ | Przesyłane dane |
| 1 | Byte (pojedynczy bajt) | Długość pakietu (length) |
| 1 | byte | ID urządzenia (devideId) |
| 8 | long | Unix timestamp |
| 4 | float | x |
| 4 | float | y |
| 4 | float | z |
| 4 | float | Prędkość (velocity) |
| dowolna | byte[] (tabica bajtów) | dodatkowe dane |

Opis protokolu - jak nawiazac polaczenie